Zarządzenie nr 17/2021

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 163 im. Batalionu „Zośka”

w Warszawie

z dnia 14 kwietnia 2021 r.

w sprawie

**w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego
w Szkole Podstawowej nr 163 im. Batalionu “Zośka”
w Warszawie**

na podstawie § 2. rozp. MEN i S z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1604)

zarządza się co następuje:

§ 1.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 163 im. Batalionu „Zośka” w Warszawie wprowadza
Aneks nr 1 do Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Podstawowej nr 163
im. Batalionu “Zośka” w Warszawie, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia
i w wersji papierowej dostępny jest w sekretariacie szkoły.

§2.

Zobowiązuję wszystkich pracowników do zapoznania się treścią Aneksu do Instrukcji,
o którym mowa w §1., co należy potwierdzić własnoręcznym podpisem oraz do stałego przestrzegania jego postanowień.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14.04.2021 r.

Dyrektor Szkoły

 Marzena Żak

 14.04.2021 r.

Aneks nr 1.

do INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Szkoły Podstawowej Nr 163

im. Batalionu „Zośka” w Warszawie z dnia 14.04.2021 r.

W Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Podstawowej nr 163 im. Batalionu „Zośka” w Warszawie (wydanie 30.06.2019 r.) wprowadza się następujące zmiany:

 §1.

1. W Rozdziele III Warunki ochrony p.poż. Charakterystyka Pożarowa Obiektu w ust.11 zastępuje się zdanie:

 „ W budynku nie przechowuje się wyżej wymienionych materiałów określanych jako niebezpieczne pożarowo”

zdaniem:

„W budynku nie przechowuje się wyżej wymienionych materiałów określanych jako niebezpieczne pożarowo z wyjątkiem cieczy palnych o temperaturze zapłonu poniżej 328,15 K (55oC),”

oraz dodaje się następujące zapisy:

1. W budynku przechowuje się i wykorzystuje materiały niebezpieczne pożarowo (ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej 55°C) w postaci płynów do dezynfekcji.
2. Kierownik gospodarczy przechowuje karty charakterystyk materiałów niebezpiecznych pożarowo (płynów do dezynfekcji) oraz zapoznaje z nim Pracowników obsługi.
3. Wszystkie czynności związane z wykorzystaniem i przechowywaniem materiałów niebezpiecznych pożarowo przeprowadza się zgodnie ze wskazaniami ich producentów.
4. Materiały niebezpieczne pożarowo magazynuje się w pomieszczeniu technicznym zlokalizowanym na kondygnacji piwnicy, posiadającym dwa okna, niedostępnym dla osób postronnych, którego wejście oznakowano wg. załącznika nr 3 niniejszego aneksu. Lokalizację pomieszczenia przedstawiono w załączniku nr 4 niniejszego aneksu (Rzut pomieszczeń Piwnicy-Pomieszczenie gospodarcze).
5. Materiały niebezpieczne pożarowo przechowywane są w sposób uniemożliwiający powstanie pożaru lub wybuchu w następstwie procesu składowania lub wskutek wzajemnego oddziaływania.
6. Płyny do dezynfekcji przechowywane są wyłącznie w pojemnikach wykonanych z materiałów co najmniej trudno zapalnych, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej, wyposażonych w szczelne zamknięcia.
7. Nie przechowuje się materiałów niebezpiecznych pożarowo w pomieszczeniach piwnicznych, na poddaszach i strychach, o obrębie klatek schodowych i korytarzy oraz innych pomieszczeniach ogólnie dostępnych, jak również na tarasach, balkonach i loggiach.
8. Nie przechowuje się materiałów niebezpiecznych pożarowo w pojemnikach, urządzeniach i instalacjach nie przystosowanych do tego celu.
9. Płyny do dezynfekcji magazynuje się wyłącznie w fabrycznych, szczelnie zamkniętych opakowaniach zachowując odpowiednią odległość od źródeł ciepła, grzejników i opraw świetlnych oraz zapewniając odpowiednią wentylację pomieszczenia.
10. Kierownik gospodarczy prowadzi bieżącą ewidencję stanów magazynowych płynów do dezynfekcji i w ostatni dzień roboczy tygodnia dokonuje wpisu w załączniku nr 1 do niniejszego aneksu.
11. Aktualny wykaz wg. załącznika nr 1 niniejszego aneksu przechowuje się przy głównym wejściu do obiektu wraz z kopią Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.
12. Ewidencji nie prowadzi się w czasie zawieszenia normalnego funkcjonowania placówki.

Ł. Zgodnie z §6 pkt. 3 {3}: „w jednej strefie pożarowej {…} jest dopuszczalne przechowywanie do 10 dm³ cieczy o temperaturze zapłonu poniżej 21°C oraz 50 dm³ cieczy o temperaturze zapłonu 21-55°C”.

M. Pomieszczenie magazynowe w którym przechowuje się zapasy płynu do dezynfekcji podlega sprawdzeniu co najmniej w następującym zakresie:

- szczelności opakowań;

- warunków magazynowania nie powodujących zagrożenia rozszczelnienia opakowań fabrycznych;

- zachowania odpowiedniej odległości magazynowanych substancji od źródeł ciepła.

N. Podczas sprawdzenia pomieszczenia magazynowego przeprowadza się co najmniej 5-cio minutową wentylację pomieszczenia.

O. Kierownik gospodarczy na podstawie ewidencji stanów magazynowych ustala harmonogram sprawdzenia pomieszczenia magazynowego i nadzoruje jego realizację wg. następujących zasad:

1. Sprawdzenia pomieszczenia magazynowego dokonuje pracownik obsługi lub inny wyznaczony przez Kierownika gospodarczego który zapoznał się z kartami charakterystyk magazynowych substancji.

2. Wykonanie sprawdzenia odnotowywane jest w karcie sprawdzenia pomieszczenia magazynowego stanowiącej załącznik nr 2 niniejszego aneksu.

3. Sprawdzenie pomieszczenia magazynowego wykonuje się raz na 7 dni jeżeli ilość magazynowanych materiałów nie przekracza wartości dopuszczalnych lub codziennie jeżeli ilość magazynowanych materiałów przekracza wartości dopuszczalne.

P. Wszelkie nieprawidłowości w sposobie magazynowania, zidentyfikowane podczas sprawdzenia pomieszczenia magazynowego płynów do dezynfekcji lub innych okolicznościach, pracownicy są zobowiązani niezwłocznie zgłaszać do Kierownika gospodarczego lub Dyrektora szkoły.

R. Do bieżącego użytku Personelu obsługi umieszcza płyn do dezynfekcji w 32 specjalnie do tego przystosowanych dozownikach o pojemności ok. 300 ml każdy rozmieszczonych w obiekcie w następujących lokalizacjach:

1. Kondygnacja -1 (piwnica) – przed i przy wejściu do szatni głównej, przy stołówce szkolnej, w kuchni (4 sztuki)

2. Kondygnacja 2 parter – w holu wejścia głównego do szkoły, na portierni przy sekretariacie, w pokoju pielęgniarki, oraz w pięciu klasach lekcyjnych ( 9 sztuk)

3. Kondygnacja 3 I Piętro- w pomieszczeniach świetlicy, w sześciu salach lekcyjnych (10 sztuk)

4. Kondygnacja 4 – w sześciu salach lekcyjnych, w bibliotece, w pokoju pedagoga i psychologa (9sztuk).

S. Uzupełnienia dozowników dokonuje Personel obsługi zapoznany w kartami charakterystyk materiałów każdego dnia roboczego przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w obiekcie.

Na czas zawieszenia funkcjonowania szkoły, dozowniki opróżnia się.

T. Wszyscy pracownicy są zobowiązani do sprawdzania szczelności dozowników w płynem do dezynfekcji i zgłaszania każdej zidentyfikowanej nieszczelności bądź uszkodzenia dozownika niezwłocznie do Kierownika gospodarczego lub Dyrektora szkoły.

U. Czynności zabronione z uwagi na zagrożenia pożarowe:

4. Używanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników mogących zainicjować zapłon występujących materiałów

5. Użytkowanie elektrycznych urządzeń ogrzewczych w pomieszczeniu magazynowym i jego najbliższym sąsiedztwie;

6. Przechowywanie płynów do dezynfekcji w odległości mniejszej niż 0,5 m od:

a. urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 373,15 K (100°C),

b. linii kablowych o napięciu powyżej 1 kV, przewodów uziemiających oraz przewodów odprowadzających instalacji piorunochronnej oraz czynnych rozdzielnic prądu elektrycznego, przewodów elektrycznych siłowych i gniazd wtykowych siłowych o napięciu powyżej 400 V;

7. składowanie płynów do dezynfekcji na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji, w pomieszczeniach piwnicznych, na poddaszach i strychach, o obrębie klatek schodowych i korytarzy oraz innych pomieszczeniach ogólnie dostępnych, jak również na tarasach, balkonach, loggiach.

8. Przechowywania napoczętych (otwartych) pojemników z płynem dezynfekcyjnym

w pomieszczeniu magazynowym.

9. Przelewanie płynu dezynfekcyjnego do pojemników do tego nie przeznaczonych.

§2.

1. Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach przechowywanych odpowiednio z egzemplarzami Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Podstawowej nr 163 im. Batalionu „Zośka” w Warszawie (wydanie z dnia 30.06.2019 r.).

 §3.

Aneks obowiązuje od dnia wejścia w życie zarządzenia nr 14.04.2021 r. do odwołania.